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	FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET
	RR250 
C40B 

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0223
	PROCESSO
Process 
	LIMPEZA / CLEANING
	REVISÃO
Revision
	01

	OS / W.O
	DESCRIÇÃO
Description 
	COMBUSTÃO / COMBUSTÃO
	PÁGINA
Page
	2/4



	[bookmark: Texto1]OS / W.O:      
	Artigo S/Nº:      
Item S/Nº:
	Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	Manual:      
Manual:
	Overhaul Manual
CSP 22001 – 72-40-00 

	Operador:      
Customer: 
	TLN: 02127
	Edição:      
Issue:
	TR E2R20-72-3

	
	
	Data:      
Date:
	Jun 8/2021

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	1
	TUBE ASSY, COMPRESSOR DISCHARGE 
	

	     
	     
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 001
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040.
Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_|  OK

[bookmark: Selecionar2]|_|  NÃO OK 
NOT OK 
	Data / Date
     /     /     

	2
	PLATE, DOUBLER, AIR TUBE FLANGE Qtd: 2EA
	

	6898605
	N/A
	72-40-00 
Fig. 1
Item - 009
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	3
	WASHER, ALIGNMENT, AIR TUBE QTD: 2EA
	

	6895805
	N/A
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 010
	[bookmark: __DdeLink__526_132569786]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	4
	VALVE ASSY, BURNER DRAIN 
	

	6854255
	N/A
	72-40-00 
Fig. 1 
Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0047 e PA-0001C.
Perform cleaning according IAS-IT-0047 and PA-0001C.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	5
	PLUGUE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO
	

	MS9015-03
	N/A
	72-40-00 
Fig. 1 
Item – 014A
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	
6
	CASE ASSY, OUTER COMBUSTION 
	

	
     
	
     
	72-40-00
 Fig. 1 
Item – 016
	[bookmark: __DdeLink__10203_2193966710]Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	7
	LINER ASSY, COMBUSTION 
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 1 
Item – 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0012 e IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, diâmetros e roscas.
Perform clean according to IAS-IT-0012 and IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_|  OK

|_|  NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IT-0007.
Perform cleaning after non-destructive testing according IT-0007.

	ITEM
	CARIMBO / STAMP

	          |_| Todos os itens / All items
	|_| Item – 01
	|_| Item – 02
	|_| Item – 03
	|_| Item – 04
	|_| Item – 05
	|_| Item – 06
	[bookmark: Selecionar3]|_| Item – 07



	Data / Date
     /     /     



	Observações / Observation

	     

	Aprovação:      
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date            /     /     
	Assinatura
Signature


	
	Número / Number
	FS.0868
	



image2.png
A\





image3.png





image4.png





image5.png





image6.png





image7.png





image1.png





image8.png




