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	FICHA DE SERVIÇOS / RECORD SHEET
	RR250 
C40B 

	CÓDIGO / CODE
IAS-RG-0XXX
	PROCESSO
Process 
	LIMPEZA / CLEANING
	REVISÃO
Revision
	01

	
	DESCRIÇÃO
Description 
	COMPRESSOR / COMPRESSOR
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	1/7



	[bookmark: Texto1]OS / W.O:      
	[bookmark: Texto2]Artigo S/Nº:      
Item S/Nº:
	[bookmark: Texto3]Artigo P/Nº:      
Item P/Nº:
	[bookmark: Texto4]Manual:      
Manual:
	Overhaul Manual
CSP 22001 – 72-30-00 

	Operador:      
Customer:
	TLN: 02127
	Edição:      
Issue:
	TR E2R20-72-3

	
	
	Data:      
Date:
	Jun 8/2021

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	1
	OIL PRESSURE  REDUCER
	

	     
	N/A
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 005
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	[bookmark: Selecionar1]|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK 
	Data / Date
     /     /     

	2
	FRONT SUPPORT
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 1
 Item - 010
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	3
	BLEED MANIFULD ASSY
	

	23061239
	N/A
	72-30-00
 Fig. 1 
Item - 017
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	4
	FRONT BEARING HOUSING. #1
	

	     
	N/A
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 020
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	5
	BEARING #1
	

	     
	N/A
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 023
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0008.
Perform cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     




	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	6
	SEAL MATING RING #1
	

	
6871902
	
N/A
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 025
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	7
	FRONT BEARING SEAL#1
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 1
 Item - 027
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	8
	SCROLL
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 1
 Item - 032
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	9
	SHROUD HOUSING ASSY
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 037
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs:  Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_|NÃO OK 
 NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	10
	ADAPTER FLANGE, 
QTDE: 2EA.
	

	
23009568
	
N/A
	72-30-00 
Fig. 1 
Item - 039
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	11
	TUBE COMPRESSOR VENT
	

	23009648
	N/A
	72-30-00 
Fig. 2
 Item - 003
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK  
	Data / Date
     /     /     



	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	12
	COMPRESSOR MOUNT ASSY
	

	     
	N/A
	72-30-00
 Fig. 2 
Item - 007
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs:  Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	13
	REAR SUPPORT
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 008
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	14
	DIFFUSER ASSY
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 010
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	15
	BEARING #2
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 014
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0008.
Perform cleaning according IAS-IT-0008.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	16
	NUT SPANNER
	

	6893614
	N/A
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 015
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     




	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	17
	 SLINGER OIL
	

	6893008
	N/A
	72-30-00 
Fig. 2 
Item – 019
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	18
	SEAL
	

	6893031
	N/A
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 021
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	19
	SPLINE ADAPTER
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 022
	|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007|_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-012.
Perform cleaning according IAS-IT-0012. |_| Realizar limpeza conforme IAS-IT-0024 com PA-0040. Obs: Isolar furos, roscas e diâmetros.
Perform clean according to IAS-IT-024 with PA-0040. Note: Isolate holes, threads and diameters.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     

	20
	IMPELLER ASSY
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2
 Item - 024
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-012.
Perform cleaning according IAS-IT-012.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     




	ITEM
	DESCRIÇÃO 
 DESCRIPTION
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
REFERENCE (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
WI – WORK INSTRUCTION
	CONDIÇÃO
CONDITION
	CARIMBO
STAMP

	21
	GEARSHAFT, SPUR ADAPTER 
	

	     
	     
	72-30-00 
Fig. 2 
Item - 028
	Realizar limpeza conforme IAS-IT-0007.
Perform cleaning according IAS-IT-0007.
	|_| OK

|_| NÃO OK 
NOT OK
	Data / Date
     /     /     



	Realizar limpeza após ensaio não destrutivo conforme IT-0007.
Perform cleaning after non-destructive testing according IT-0007.

	ITEM
	CARIMBO / STAMP

	 |_| Todos os itens / All items
	|_| Item – 01
	|_| Item - 02
	|_| Item – 03
	|_| Item – 04
	|_| Item – 05
	|_| Item – 06
	|_| Item – 07

	|_| Item – 08
	|_| Item – 09
	|_| Item – 10
	|_| Item – 11
	|_| Item – 12
	|_| Item – 13
	|_| Item – 14

	|_| Item – 15
	|_| Item – 16
	|_| Item – 17
	|_| Item – 18
	|_| Item – 19
	|_| Item – 20
	|_|Item – 21



	Data / Date
     /     /     



	Observações / Observation:      

	Aprovação:      
Approval
	Nome:      
Name
	Data
Date            /     /     
	Assinatura
Signature



	Número / Number
	FS.0869
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