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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	1
	COMBUTION CHAMBER LINER
	[image: ]
	
____________
	
___________
	72-40-00
Figura 01
Item - 01
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	2
	TURBINE SHROUD HOUSING ASSEMBLY 
	[image: ]
	

3030054

	___________
	72-50-00
Figura 01
[bookmark: __DdeLink__13786_3959421264]Item - 20
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data



____/____/_______

	3
	COMPRESSOR TURBINE VANE RING LOCK PLATE
	[image: ]
	____________

	___________
	72-50-00
Figura 01
Item - 100
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data



____/____/_______

	
4
	COMPRESSOR TURBINE VANE RING
	[image: ]
	

___________

	
___________
	72-50-00
Figura 01
Item - 130
	
Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK
	Data



____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	
5
	COMBUSTION CHAMBER SMALL EXIT DUCT
	[image: ]
	
___________
	

___________

	72-50-01
Figura 01
Item - 140
	[bookmark: __DdeLink__3496_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	6
	NO 2 BEARING COVER
	[image: ]
	____________
	___________
	72-50-00
Figura 01
Item - 150
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	7
	COMBUSTION CHAMBER LARGE EXIT DUCT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-01
Figura 01
Item - 160
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	8
	
SHROUD SEGMENTS

	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-01
Figura 01
Item - 60
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______




	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO


	9
	CONTAINMENT MOUTING RING HALVES
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 02
Item – 140 
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	10
	CONTAINMENT MOUTING RING HALVES
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 02
Item – 150
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	11
	POWER TURBINE SHROUD
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 01
Item - 130
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	12
	POWER TURBINE STATOR ASSEMBLY
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 01
Item - 110
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	13
	TURBINE STATOR HOUSING
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______





	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	14
	POWER TURBINE CONTAINMENT RING
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-03
Figura 01
Item - 160
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	15
	POWER TURBINE SHAFT HOUSING ASSEMBLY
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	16
	POWER TURBINE ROTOR AIR SEAL
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 080
	PRÉ-SB1474: Realizar MPI conforme SPOP 101; Rod 1000 Amp.
PÓS-SB1474: Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	17
	NO. 3 BEARING COVER
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 01
Item - 120
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	18
	EXHAUST DUCT ASSEMBLY
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-05
Figura 02
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	19
	COMPRESSOR TURBINE BLADES, QTD (58)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-02
Figura 01
Item - 010
	Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	20
	POWER TURBINE BLADES, QTD (41)
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__1596_1018974624]___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 110
	[bookmark: __DdeLink__14151_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 82.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	21
	
TURBINE DISK

	[image: ]
	

	

	72-50-02
Figura 01
Item - 70
	Realizar FPI conforme SPOP  84
(PAY PARTICULAR ATTENTION TO FOLLOWING AREAS: (A) AREAS H AND V ( VIEW ON D): FIR TREE AREA, (B)AREA B: RIVET HOLES AND BALANCING AREA, (C)AREA Q: TURBINE BOLT SHOULDER, (D) AREAS A,C,D,E AND R: ALL RADII, SHOULDERS AND WEBS)

	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	22
	POWER TURBINE DISK
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 90
	Realizar FPI conforme SPOP 84. 
(PAY PARTICULAR ATTENTION TO FOLLOWING AREAS: (A) AREAS H AND V (VIEW ON D): FIR TREE AREA, (B) AREA N (VIEW ON D): COUNTER SINK AREA, (C)AREA B (SECTION C-C): RIVER BALANCING HOLES AREA, (D) AREA Q (DETAIL M): TURBINE BOLTING SHOULDER, (E) AREAS C,E,D AND R: ALL RADII, SHOULDERS AND WEBS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	23
	FIRST STAGE SUN GEAR
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 01
Item - 180
	Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMPS, COIL 500 AMPS
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	24
	FIRST STAGE SUN GEAR COUPLING
	[image: ]
	

3018834

	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 30
	Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 500 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______





	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	25
	SPANNER NUT
	[image: ]
	3005698

	
___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 10
	Realizar MPI conforme SPOP 101, ROD 1000 AMPS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	26
	POWER TURBINE ROTOR AIR SEAL
	[image: ]
	3020035

	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 80
	Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMPS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	27
	STUBSHAFT BOLT
	[image: ]
	___________
	___________
	 72-50-02
Figura 01
Item- 80.
	PRE-SB1439: Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1000 AMPS, COIL 200 AMPS. (CAREFULLY EXAMINE THE AREAS BELOW THE HEAD AND AT BOTTOM OF THE THREAD.)
POST-SB1439: Realizar MPI conforme SPOP 106. END TO END 1000 AMPS, COIL 400 AMPERE-TURNS. (CAREFULLY EXAMINE THE AREAS BELOW THE HEAD AND AT BOTTOM OF THE THREAD.)
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	28
	POWER TURBINE SHAFT
	[image: ]
	
3011095

	___________
	72-50-04
Figura 02
Item - 60
	Realizar MPI conforme SPOP 106. 
(END TO END 2000 AMPS. COIL 500 AMP)
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	29
	POWER TURBINE DISK MOUNTING BOLT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
Item – 150 
	Realizar MPI conforme SPOP 106. 
(END TO END 1000 AMPS, COIL 200 AMPS. PAY PARTICULAR ATTENTION TO AREAS UNDER HEAD AND AT BASE OF THREAD).
	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______




	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	30
	INNER RACE OF FLANGED BALL BEARING (NO.4)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
[bookmark: __DdeLink__14377_3959421264]Item – 50
	[bookmark: __DdeLink__14355_3959421264]Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 2000 AMPS, INDUCTION 1000 AMPS. 

	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	31
	ROLLER BEARING (NO.3)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04, Figura 02, Item – 70 e 72-50-05, Figura 02, Item – 20.
	Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 2000 AMPS, INDUCTION 1000 AMPS. 

	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______

	32
	SPANNER NUT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-50-04
Figura 02
Item – 10
	Realizar MPI conforme SPOP 115, ROD 1000 AMPS.

	ם OK
ם NÃO OK

	Data



____/____/_______



	Observações / Observation

	

	

	

	

	

	Aprovação
Approval
	Nome
Name
	Data
Date 		______/______/________
	Assinatura
Signature



	Número / Number
	FS.0882
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